**嘉兴市第一医院安防设备维保服务**

**招**

**标**

**文**

**件**

**项目编号：嘉一采招（非）（服）〔2023〕120号**

**项目名称：嘉兴市第一医院安防设备维保服务**

**招标方：嘉兴市第一医院**

**2023年8月30日**

1. **公开招标采购公告**

项目概况

嘉兴市第一医院安防设备维保服务的潜在投标人可在嘉兴市第一医院外网（http://www.jxdyyy.com ）招标采购栏目在线获取（下载）采购文件，并于2023年9月11日 14:30（北京时间）前提交响应文件。

1. **项目基本情况**
2. 项目编号：嘉一采招（非）（服）〔2023〕120号
3. 项目名称：嘉兴市第一医院安防设备维保服务
4. 采购方式：公开招标
5. 预算金额：8.6万元
6. 招标内容： 嘉兴市第一医院监控安防设备维保，主要包括视频监控系统、报警系统、广播系统、电子巡更系统的技术维保服务
7. 合同履行时间：服务期暂定一年，若投标人履约情况满足招标人的要求，合同可再续签一年
8. 本项目（是/否）接受联合体：否
9. **申请人的资格要求：**
10. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
11. 具有独立承担民事责任的能力；
12. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
13. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
14. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
15. 法律、行政法规规定的其他条件。
16. 参加我院本次招标采购活动前三年内，投标单位及法人、授权销售代表在经营活动中无重大违法记录。
17. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。
18. **报名及资格审核：**
19. 报名方式：网络邮件报名，招标当天或招标现场不接受报名。
20. 报名截止时间：**2023年9月9日12:00；**
21. 报名电话及联系人：0573-82221162 喻老师 （工作日8:00-11:30,14:00-17:00）
22. 报名资料：
23. **采用Excel表填写**，内容包括项目名称、单位名称、联系人、电话、邮箱；
24. 投标单位法人营业执照；
25. 投标供应商有效的其他资质及需要说明的资料；
26. 投标单位法人授权代表委托书；
27. 被授权人身份证复印件；
28. 中间代理商法人营业执照(若有)；
29. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）截图。

将以上报名资料电子稿发招标采购中心邮箱（jxyyzbcgzx@163.com），邮件主题名：xx 公司+xx 项目报名。（**请根据报名项目情况提供相应的资料，所有提供的资料需盖公章，报名表除外**）

 ▲注：本项目采用资格后审，已参加投标报名的投标人不代表已取得投标资格，经审查不符合投标资格要求的，取消其投标资格或中标资格。

1. **获取采购文件**
2. 时间：2023年8月30日至2023年9月10日，全天（北京时间，线上获取法定节假日均可。）
3. 地点（网址）：http://www.jxdyyy.com (嘉兴市第一医院外网院务公开-招标采购)
4. 方式：在线获取
5. **提交投标文件要求及开标时间和地点**
6. 要求：投标文件密封封装，1正3副，在文件袋上标明项目名称和单位名称。
7. 提交投标文件截止时间：2023年9月11日 14:30整（北京时间），逾期作自动放弃处理。
8. 开标地点：嘉兴市中环南路1882号嘉兴市第一医院5号楼3楼阳光会议室
9. 开标时间：2023年9月11日 14:30整（北京时间）
10. 提交方式：**本项目采用不见面开标方式。请各投标人务必在开标当日14:30前将投标文件送达至指定地点[可采用快递方式或现场送达（现场送达后即可离开）至浙江省嘉兴市中环南路 1882 号嘉兴市第一医院六号楼四楼招标采购中心（接收人喻老师， 电话 0573-82221162），]，投标人代表不参加开标会议。**
11. **公告期限**

本项目招标公告发布在嘉兴市第一医院外网(http://www.jxdyyy.com )，自本公告发布之日起5个工作日。

1. **其他补充事宜**

投标人如认为采购文件使自身的合法权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。质疑投标人对招标方的答复不满意或者招标方未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

1. **凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**
2. 采购方联系方式

联系部门：嘉兴市第一医院招标采购中心

联系人： 全主任

联系电话：0573-89990791

1. 院内招标采购监督管理部门

嘉兴市第一医院纪检监察室

联系电话：0573-82519888

1. **投标人须知**

前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 |  **要 求** |
| 1 | 项目名称 | 嘉兴市第一医院安防设备维保服务 |
| 2 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。 |
| 3 | 招标人发出招标文件澄清或者修改的截止时间和方式 | 截止时间：2023年9月9日12:00发出澄清或者修改的方式：书面方式（盖章后扫描发邮件至各投标人邮箱）  |
| 4 | 投标人确认收到澄清或者修改的时间和方式 | 投标人在收到澄清后24小时内以书面方式（回执盖章后扫描发邮件至jxyyzbcgzx@163.com）确认已经收到该澄清。24小时后未确认的，视为已收到招标文件澄清。 |
| 5 | 投标文件组成 | 投标文件组成：投标文件由资信商务及技术文件、投标报价文件两部分组成（其中：资信商务及技术文件正本1 份，副本3份；报价文件正本1 份，副本3份，单独密封）。 |
| 6 | 中标结果公告 | 评标结束后2个工作日内在嘉兴市第一医院外网（http://www.jxdyyy.com）公告，公告期为3个工作日。 |
| 7 | 投标截止时间与投标文件递交地点 | 投标截止日期和时间：2023年9月11日 14:30整投标文件递交地点：嘉兴市中环南路1882号嘉兴市第一医院5号楼3楼阳光会议室本特别事项与招标文件其它内容不一致的，以本特别事项为准。 |
| 8 | 开标时间与地点 | 开标时间**：2023年9月11日 14:30**地点：嘉兴市中环南路1882号嘉兴市第一医院5号楼3楼阳光会议室 |
| 9 | 中标候选人推荐原则 | 评标委员会依据综合打分结果进行排序；评标委员会在评标报告中推荐综合得分由高到底排名前3名的为中标候选人。 |
| 10 | 中标人确定 | 招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定综合得分由高到低排名，中标人数量：1。 |
| 11 | 合同签订时间 | 成交结果公示期结束后30日内。 |
| 12 | 履约保证金 | 无 |
| 13 | 服务期 | 服务期暂定一年，若投标人履约情况满足招标人的要求，合同可再续签一年 |
| 14 | 付款方式 | 维保费用按合同签订后，招标方支付中标方合同30%的服务费，服务半年后，支付合同40%的服务费，合同执行满一年，考核合格且无售后服务问题，支付剩余合同总金额30%的款项。 |
| 15 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 16 | 投标 | **本项目采用不见面开标方式。**请各投标人务必在开标当日**14:30**前将投标文件送达至指定地点[**可采用快递方式送达至浙江省嘉兴市中环南路 1882 号嘉兴市第一医院六号楼四楼招标采购中心**（接收人喻老师， 电话 0573-82221162），或现场送达至开标地点后即可离开]，投标人代表不参加开标会议。 |
| 17 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标方。 |

1. **总 则**
2. **适用范围**

本招标文件仅适用于本次采购所叙述的货物和服务。

1. **定义**
2. “招标方”系指组织本次招标的嘉兴市第一医院。
3. “投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。
4. “项目”系指投标人按招标文件规定向招标方提供的产品和服务。
5. **投标委托**

全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

1. **投标费用**

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

1. **质疑**
2. 投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。
3. 质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第96号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。
4. **投标文件的编制**
5. **投标文件的组成**

投标文件由资信商务及技术文件、投标报价文件两部分组成。

1. **资信商务及技术文件**

**A** 资信文件：

（1）投标声明书 (格式见附件2)；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件3)；

（3）提供企业营业执照副本复印件；

（4）提供企业税务登记证副本复印件；

（5）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质及需要说明的资料。

**B**商务文件：

（1）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）；

（2）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（3）类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表（格式见附件4）、合同复印件、用户验收报告）；

（4）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件5）；

（5）投标方认为需要的其他文件资料。

**C**技术文件（货物类项目）

（1）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（2）技术响应表（格式见附件6）及产品彩页等图片介绍资料；

（3）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（4）项目实施人员一览表（格式见附件7）；

（5）投标人需要说明的其他文件和说明。

1. **报价文件：**

（1）开标一览表（格式见附件9）；

（2）报价方案明细表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注▲：法定代表人授权委托书、投标声明书、开标一栏表必须由相应代表人签名并加盖单位公章。资信及商务文件和技术文件中不得出现价格信息，否则以无效标处理。

1. **投标报价**
2. 投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报；
3. 投标报价为履行合同的最终价格，应包括货款、备品、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位等一切税金和费用。
4. **投标文件的有效期**
5. 自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。
6. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。
7. **投标文件拒收的情形**
8. 由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；
9. 未办理网上报名手续的。
10. **投标无效的情形**

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1. 仅以非纸制文本形式的投标文件；
2. 投标方未能提供合格的资格文件；
3. 与招标文件有重大偏离的投标文件；任何一项实质性指标低于招标需求的投标无效；
4. 对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；
5. 投标文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整或有涂改的；
6. 投标报价超出最高限价的；
7. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；
8. 与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或差错相同2处以上的；
9. 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商 ；
10. 不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。
11. **开标**

**本项目不要求投标人(法定代表人或授权委托人)至开标现场参加开标活动。投标人应根据招标文件前附表要求，于开标当日14:30之前送达至浙江省嘉兴市中环南路 1882 号嘉兴市第一医院六号楼四楼招标采购中心，联系人：喻老师，联系电话：0573-82221162。所有未寄达或未送达上述指定地点的投标文件，视作投标人主动放弃。**

1. **评标**
2. **组建评标委员会**

本项目评标委员会按《中华人民共和国政府采购法》相关要求组成，评审专家4人和用户代表 1 人。

1. **评标程序**
2. 采购中心工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。
3. 评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。
4. 评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。
5. 评标委员会完成评标后,按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。
6. 全权代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件做出不利于投标人的评判。
7. **评标原则**

评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

1. **评标过程的监督**

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。

1. **定标**
2. 本项目由评标委员会推荐中标人。
3. 评审结果经招标方确认后，采购中心将于2个工作日内在嘉兴市第一医院外网（http://www.jxdyyy.com）发布中标公告，公告期为3个工作日。
4. 中标人应在成交结果公示期结束后30日内与招标方签订合同。
5. 中标人在成交结果公示期结束后30日内无正当理由拖延、拒签合同的，招标方将取消其中标资格。
6. **货款的结算**

维保费用按合同签订后，招标方支付中标方合同30%的服务费，服务半年后，支付合同40%的服务费，合同执行满一年，考核合格且无售后服务问题，支付剩余合同总金额30%的款项。

1. **评标办法及评分标准**

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

1. **总则**

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分、技术商务分80分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定中标人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术商务分

1. **评分标准说明：**
2. **价格分（20分）**
3. 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×20%×100

1. 投标人的投标报价超过招标方设定的最高限价，将作为无效标。
2. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3. **技术商务分（80分）**

技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：技术商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

1. **评标内容及标准：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| 1 | 商务资信部分 | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有与三级甲等医院签订的监控系统安装实施项目业绩，每提供一个得1分，本项最多得3分，提供合同复印件。 | 3 |
| 2 | 供应商具有有效的具有ISO质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康体系认证，每个证书得1分，最多得3分。（提供有效证书复印件加盖公章为证明材料） | 3 |
| 3 | 投标人提供企业安全技术防范行业资信等级证书得5分，未提供的不得分 | 5 |
| 4 | 根据本项目的具体情况，提供的服务方案的总体框架和具体描述内容的完善、合理、可行性给0-15分。 | 20 |
| 5 | 项目实施管理人员，人员配置合理、齐全、数量，经验丰富给0-5分。提供管理人员的社保证明。 | 5 |
| 6 | 现场施工人员组成、工种、数量的安排完善、合理性给0-5分。 | 5 |
| 7 | 针对本项目医疗场所特殊施工环境需要采取的专门的施工技术和组织措施0-5分。 | 5 |
| 8 | 安全、文明施工及医院内的环境、消防等保证措施0-5分。 | 5 |
| 9 | 备件保障方案 | 根据供应商对本项目情况的理解，提供项目备件保障方案，根据备品备件的数量、可行性及价格合理性等情况综合评分，得0-15分。 | 15 |
| 10 | 承诺 | 承诺由施工引起的各类设施、设备损坏，以及其他可能造成损坏的内容，由供应商负责修复并承担可能发生的成本费用的得6分，否则本项不得分。 | 6 |
| 11 | 应急处理预案 | 根据本项目的具体情况，提供应急处理预案，根据提供的应急处理预案的科学性、全面性、可行性等综合评分。0-5分 | 5 |
| 12 | 合理化建议 | 根据供应商对本项目提出的合理化建议和承诺对项目实施有益且可行的，0-3分 | 3 |

**第四章 招标需求**

**一、招标单位名称：嘉兴市第一医院**

**二、招标内容及商务技术要求：**

**1、招标内容**

嘉兴市第一医院医疗综合楼、科研后勤楼、普通（烈性）传染楼、室外及白云宾馆等建筑部位所配置系统：包括视频监控系统、报警系统、广播系统及电子巡更系统等的技术维保服务。

**2、总体要求**

1．投标单位具备有关安防部门或组织认可的施工资质，并熟悉我院监控报警系统及其配套的附属设备性能和运行状态，具有维护保养能力。

2．维保时间为1年，投标报价以年为单位。维保费用按合同签订后，招标方支付中标方合同30%的服务费，服务半年后，支付合同40%的服务费，合同执行满一年，考核合格且无售后服务问题，支付剩余合同总金额30%的款项。

3．中标单位须提供7\*24小时维保热线20分种内响应服务，维保的设备出现故障应及时响应，并排除故障。中标单位必须在1小时内对投标单位所提出的维护要求做出实质性反应，提供应急策略；系统运行过程中如果发生故障，中标单位必须保证用户在24小时内得到解决，在此期间，系统中断运行不得超过12小时。

4．按国家有关规范和要求对维保系统定期检查、测试、保养、维修，确保设备正常运行。

4.1中标单位要派专业人员对上述招标范围每个月不低于1次进行巡查，并填写巡查记录，作为考核维保工作的依据。

4.2中标单位要每季度不低于1次对上述招标范围进行检测，出具检测报告。在合同终止前1周做最后一次系统检测，如出现故障或问题，要及时进行排除或修复，直至系统检测合格。

4.3中标单位要每季度不低于1次对上述招标范围的安防设备进行除尘和清理，对所有监控探头进行擦拭；保证系统完好率在100%，图像质量在二级以上（参见《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001）。

5．设备更换与维修。

5.1 单个（次）维修（更换）设备费用在200元（含）以下，由中标单位承担。对故障设备维修（或更换）时，需提交设备维修（或更换）记录单，由投标方代表签字确认后，方可进行维修（或更换）设备。更换的设备（或器件）的型号参数不得低于原设备（或器件）型号参数，并记入设备维修（更换）记录单。

5.2 单个（次）维修（更换）设备费用在200元以上，可根据附件表《常用备品备件设备单价表》中单价经招标方确认数量后直接更换，费用由招标方承担。

6．投标单位应对招标单位此次招标范围以外的安防设施、设备，在招标人遇到专业问题时提供必要的专业服务和指导。

7．投标人须认真理解上述维护要求，详细列出维护方案和系统应急方案，一经应答将作为合同的一部分。

**第五章 投标文件格式附件**

附件1**：** 正本或副本

项目名称：嘉兴市第一医院安防设备维保服务

项目编号：嘉一采招（非）（服）〔2023〕120号

**商**

**务**

**及**

**技**

**术**

**文**

**件**

单位全称（公章）：

地 址：

时 间：

资信商务及技术文件目录

**A 资信文件：**

（1）投标声明书 (格式见附件2)；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件3)；

（3）提供企业营业执照副本复印件；

（4）提供企业税务登记证副本复印件；

（5）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质及需要说明的资料。

**B商务文件：**

（1）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）；

（2）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（3）类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表（格式见附件4）、合同复印件、用户验收报告）；

（4）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件5）；

（5）投标方认为需要的其他文件资料。

**C技术文件（货物类项目）**

（1）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（2）技术响应表（格式见附件6）及产品彩页等图片介绍资料；

（3）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（4）项目实施人员一览表（格式见附件7）；

（5）投标人需要说明的其他文件和说明。

附件2：

**投 标 声 明 书**

致嘉兴市第一医院：

 （投标人名称） 系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的嘉兴市

第一医院 项目 （编号为：

）投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1．投标方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2．我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3．若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4．我方不是招标方的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5．投标书自开标日起有效期为 个工作日。

6．以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字： 日 期：

单位全称（公章）：

附件3：

**法定代表人授权委托书**

嘉兴市第一医院：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）为全权代表，以我方的名义参加项目编号： 项目名称： 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达招标方以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表签名： 职务：

全权代表身份证号码：

法定代表人签名： 职务：

单位全称（公章）： 日 期：

附件4：

**投标人同类项目实施情况一览表**

单位全称（公章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 备注 | 须提供投标人同类项目合同复印件。 |

法定代表人签字： 时 间：

附件5：

**参加政府采购活动前3年内在经营活动中**

**没有重大违法记录的书面声明**

**嘉兴市第一医院：**

我单位在参加采购活动前3年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，包括：

一、我单位因违法经营受到刑事处罚；

二、我单位因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

法定代表人签名： 日 期：

单位全称（公章）：

附件6：

**技 术 响 应 表**

单位全称（公章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

全权代表签名： 日 期：

附件7：

**项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表**

单位全称（公章）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表签名： 日 期：

附件8**：**  正本或副本

项目名称：嘉兴市第一医院安防设备维保服务

项目编号：嘉一采招（非）（服）〔2023〕120号

**报**

**价**

**文**

**件**

单位全称（公章）：

地 址：

时 间：

**报价文件目录**

（1）开标一览表（格式见附件9）；

（2）常用备品备件设备清单及价格表（格式见附件10）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

附件9**：**

**开标一览表**

项目名称：嘉兴市第一医院安防设备维保服务

项目编号：嘉一采招（非）（服）〔2023〕120号

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **服务期限** | **报价（元）** |
| 嘉兴市第一医院安防设备维保服务 | 一年 |  |

**注： 1、此表报价单不得涂改，请按表格要求认真填报，否则其投标作无效标处理。**

**2、投标单位未盖章的作无效标处理。**

**3、投标报价应为人民币含税价。**

投标单位（盖章）：

投标人全权代表签字：

日期： 年 月 日

附件10：常用备品备件设备清单及价格表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **品牌** | **质保期** |
|  | **一、视频监视系统** |
| 1 | 视频综合平台输出解码板 | DS-6916UD-B20D | 块 | 1 |  | 海康威视 |  |
| 2 | 网络键盘 | DS-1100K | 台 | 1 |  | 海康威视 |  |
| 3 | 室内智能快球 | 200万4寸红外；1920×1080@30fps；支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0005Lux；焦距：4.7- 94mm，20倍光学；240米红外照射距离；支持宽动态 | 个 | 1 |  | 海康威视 |  |
| 4 | 180°鹰眼全景摄像机 | 800万180°全景一体式网络高清摄像机，全景摄像机有4个1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达4096×1800@30fps | 个 | 1 |  | 海康威视 |  |
| 5 | 彩色网络固定摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型 | 个 | 1 |  | 海康威视 |  |
| 6 | 支架 | DS-1602ZJ | 个 | 1 |  | 国优 |  |
| 7 | 彩色网络半球摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型 | 个 | 1 |  | 海康威视 |  |
| 8 | 彩色网络半球摄像机带音频接口 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型，内置1对音频输入（Line in）/输出接口（插线式） | 个 | 1 |  | 海康威视 |  |
| 9 | 拾音器 | 高保真拾音器 | 个 | 1 |  | 海康威视 |  |
| 10 | 电梯摄像机 | 200万1/3” CMOS日夜型防水防暴迷你半球型网络摄像机 | 个 | 1 |  | 海康威视 |  |
| 11 | 电梯楼层显示器 | 双网口，支持网络摄像机 | 台 | 1 |  | 国优 |  |
| 12 | 无线网桥 | 2.4G | 对 | 1 |  | 国优 |  |
| 13 | 二合一网络信号浪涌保护避雷器 | IN:5KA MAX:10KA | 个 | 1 |  | 国优 |  |
| 14 | 液晶监视器 | 55寸 | 台 | 1 |  | 海康威视 |  |
| 15 | 监控硬盘 | 4T | 块 | 1 |  | 海康威视 |  |
| 16 | 监控硬盘 | 10T | 块 | 1 |  | 海康威视 |  |
| 17 | 交流电源模块 | MRS-PWR-AC-B | 台 | 1 |  | DCN |  |
| 18 | 24端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板 | MRS-7600E-4XS16GX8GB | 块 | 1 |  | DCN |  |
| 19 | 24口千兆交换机 | S4600-28P-SI | 台 | 1 |  | DCN |  |
| 20 | 48口千兆交换机 | S4600-52P-SI | 台 | 1 |  | DCN |  |
| 21 | SFP千兆单模光模块 | SFP-LX-L | 个 | 1 |  | DCN |  |
| 22 | 千兆单模光收发器 | 1000Mbps，3km或以上 | 对 | 1 |  | 国优 |  |
| 23 | PDU（含工业连接器） | 10A | 个 | 1 |  | 国优 |  |
| 24 | 穿线管子 | PC20/25 | m | 1 |  | 国优 |  |
| 25 | 穿线管子 | PE32 | m | 1 |  | 国优 |  |
| 26 | 室外摄像机立杆 | 3M，含基础浇注，挖土回填 | 根 | 1 |  | 国优 |  |
| 27 | 光缆 | ML-GYXTW-8B1 | m | 1 |  | 国优 |  |
| 28 | 双绞线缆 | ML-6-DW | m | 1 |  | 国优 |  |
| 29 | 配线 | ML-RVV2\*1.0 | m | 1 |  | 国优 |  |
| 30 | 电力电缆 | YJV3\*4 | m | 1 |  | 国优 |  |
| 31 | 配线架 | ML-6-24T | 个 | 1 |  | 国优 |  |
| 32 | 8口光缆终端盒 | ML-P-8-SC | 个 | 1 |  | 国优 |  |
| 33 | 12口光缆终端盒 | ML-P-12-SC | 个 | 1 |  | 国优 |  |
| 34 | 24口光缆终端盒 | ML-P-24-SC | 个 | 1 |  | 国优 |  |
| 35 | 布放尾纤 | ML-LC/LC-B1 | 根 | 1 |  | 国优 |  |
| 36 | 光纤连接 | ML-01-LC/LC-B2 | 芯 | 1 |  | 国优 |  |
| 37 | 跳线 | ML-TX-6-2 | 条 | 1 |  | 国优 |  |
| 38 | 开关电源设备 | DC12V/10A | 台 | 1 |  | 国优 |  |
| 39 | 开关电源设备 | DC12V/20A | 台 | 1 |  | 国优 |  |
|  | **二、防盗报警系统** |
| 1 | 250防区报警主机 | VISTA-250BP | 台 | 1 |  | 霍尼韦尔 |  |
| 2 | 备用电池 | 12V DC/6.5AH | 套 | 1 |  | 国优 |  |
| 3 | 主机键盘 | 6160 | 个 | 1 |  | 霍尼韦尔 |  |
| 4 | 八防区扩展板 | 4208SN | 块 | 1 |  | 霍尼韦尔 |  |
| 5 | 二防区扩展板 | 4193S2 | 块 | 1 |  | 霍尼韦尔 |  |
| 6 | 带继电器单防区模块 | 4101SN | 块 | 1 |  | 霍尼韦尔 |  |
| 7 | 24V 3A开关电源 | 24V 3A | 块 | 1 |  | 国优 |  |
| 8 | 双鉴探测器 | DUO240 | 个 | 1 |  | 霍尼韦尔 |  |
| 9 | 双鉴探测器 | DT7450 | 个 | 1 |  | 霍尼韦尔 |  |
| 10 | 玻璃破碎探测器 | FG1625T | 个 | 1 |  | 霍尼韦尔 |  |
| 11 | 探测器电源供应器 | 12VDC/3A | 台 | 1 |  | 霍尼韦尔 |  |
| 12 | 报警分区键盘 | AK8004 | 台 | 1 |  | 霍尼韦尔 |  |
| 13 | 报警按钮 | PB-1 | 个 | 1 |  | 国优 |  |
|  | **三、广播系统** |
| 1 | 话筒 | T-621A | 台 | 1 |  | itc |  |
| 2 | 前置放大器 | T-6201 | 台 | 1 |  | itc |  |
| 3 | IP音频采集器 | T-7770 | 台 | 1 |  | itc |  |
| 4 | 寻呼话筒 | T-7702A | 台 | 1 |  | itc |  |
| 5 | 电源时序器 | 10路输出 | 台 | 1 |  | 国优 |  |
| 6 | IP网络终端功放 | T-77500Z | 台 | 1 |  | itc |  |
| 7 | IP网络终端功放 | T-77500 | 台 | 1 |  | itc |  |
| 8 | IP网络终端功放 | T-77350Z | 台 | 1 |  | itc |  |
| 9 | IP网络终端功放 | T-77350 | 台 | 1 |  | itc |  |
| 10 | IP网络终端功放 | T-77240Z | 台 | 1 |  | itc |  |
| 11 | IP网络终端功放 | T-77240 | 台 | 1 |  | itc |  |
| 12 | 天花喇叭 | T-105C | 只 | 1 |  | itc |  |
| 13 | 草地音箱 | T-300 | 只 | 1 |  | itc |  |
| 14 | 壁挂音箱 | T-601S | 只 | 1 |  | itc |  |
| 15 | 音量调节开关 | 30W | 只 | 1 |  | 配套 |  |
|  | **三、离线式巡更系统** |
| 1 | 信息采集器 | A4901-C | 根 | 1 |  | Infinova |  |
| 2 | 巡更棒外套 | A4901/H-C | 个 | 1 |  | Infinova |  |
| 3 | 巡更通讯线（座） | A4902-C | 个 | 1 |  | Infinova |  |
| 4 | 巡更钮 | A4904-C | 只 | 1 |  | Infinova |  |
| 合计（元） |  | / | / |